2.4G **Руководство к дистанционному управлению**

Основные инструкции по эксплуатации:

1**. Сопряжение**: Пульт дистанционного управления можно использовать только после операции сопоставления кода с драйвером.

Метод заключаются в следующем:

В момент включения питания (в течение 3 секунд после появления света/источника

света) нажмите кнопку «ON», и люстра (источник света) должна мигнуть "медленно 3 раза", в подтверждении того что команда проходит успешно.

Примечание: пульт дистанционного управления может сопрягаться с бесчисленным количеством драйверов, но драйвер может принимать не более 4 пультов дистанционного управления одновременно.

2. **Метод** **очистки памяти** выглядит следующим образом: выберите светильник, который нуждается в очистке кода, включите питание, и в течение 3 секунд после включения питания, нажмите кнопку «ON» в течение 5 раз последовательно, люстра «мигнёт 6 раз", это подтвердит успех чистки кода.


После успешной очистки кода процесс повторного сопоставления кода в точности совпадает с

операцией первого "сопряжения".

3. **Функция ночного освещения**: Найдите клавишу ночного освещения на пульте дистанционного управления и нажмите ее. Независимо от того, в каком состоянии находится свечение люстры она включится в режим ночного освещения.

4. **Функция таймера отключения**: найдите клавишу таймера на пульте дистанционного управления. При нажатии на кнопку одна вспышка света означает 30 минут до отключения, а

две вспышки означает один час до отключения.



2.4G **Руководство к дистанционному управлению**

Основные инструкции по эксплуатации:

1**. Сопряжение**: Пульт дистанционного управления можно использовать только после операции сопоставления кода с драйвером.

Метод заключаются в следующем:

В момент включения питания (в течение 3 секунд после появления света/источника

света) нажмите кнопку «ON», и люстра (источник света) должна мигнуть "медленно 3 раза", в подтверждении того что команда проходит успешно.

Примечание: пульт дистанционного управления может сопрягаться с бесчисленным количеством драйверов, но драйвер может принимать не более 4 пультов дистанционного управления одновременно.

2. **Метод** **очистки памяти** выглядит следующим образом: выберите светильник, который нуждается в очистке кода, включите питание, и в течение 3 секунд после включения питания, нажмите кнопку «ON» в течение 5 раз последовательно, люстра «мигнёт 6 раз", это подтвердит успех чистки кода.

После успешной очистки кода процесс повторного сопоставления кода в точности совпадает с

операцией первого "сопряжения".

3. **Функция ночного освещения**: Найдите клавишу ночного освещения на пульте дистанционного управления и нажмите ее. Независимо от того, в каком состоянии находится свечение люстры она включится в режим ночного освещения.

4 **Функция таймера отключения**: найдите клавишу таймера на пульте дистанционного управления. При нажатии на кнопку одна вспышка света означает 30 минут до отключения, а

две вспышки означает один час до отключения.

